|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原文件定值名称 | 原文件定值 | 比对文件定值名称 | 比对文件定值 | 比对文件定值项是否存在 | 两项是否相等 |
| 三相失灵经低功率因数 | 0.0 |  | 0.0 | false | false |
| 零序启动电流定值 | 0.08 |  | 0.0 | false | false |
| 三相不一致负序电流 | 0.08 |  | 0.0 | false | false |
| 断路器失灵保护 | 1.0 |  | 0.0 | false | false |
| 停用重合闸软压板 | 1.0 |  | 0.0 | false | false |
| 单相失灵经零序电流 | 0.0 |  | 0.0 | false | false |
| 失灵保护相电流定值 | 0.1 |  | 0.0 | false | false |
| 变化量启动电流定值 | 0.08 |  | 0.0 | false | false |
| 跟跳本断路器 | 1.0 |  | 0.0 | false | false |
| 失灵保护负序电流定值 | 0.08 |  | 0.0 | false | false |
| CT一次额定值 | 4000.0 |  | 0.0 | false | false |
| 三相不一致零序电流 | 0.08 |  | 0.0 | false | false |
| CT 一次额定值 | 4000.0 |  | 0.0 | false | false |
| 失灵保护零序电流定值 | 0.08 |  | 0.0 | false | false |
| 远方投退压板软压板 | 0.0 |  | 0.0 | false | false |
| 低功率因数角 | 60.0 |  | 0.0 | false | false |
| 过流保护软压板 | 1.0 |  | 0.0 | false | false |